**Техническая спецификация**

**Наименование**: Масло гидравлическое.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Технические характеристики | Еденица измерения | Количество/ Объем |
| 1 | Масло гидравлическое, марка 7-50С-3 | 7-50С-3, масло синтетическая жидкость из смеси полисилоксановой жидкости и органического эфира с присадками и ингибиторами окисления. Кинематическая вязкость не менее 22 мм2/с при температуре 20°С. Плотность не менее 930-940 кг/м3 при 20°С. | Тонна (метрическая) | 3 |

Описание: Масло гидравлическое, марка 7-50С-3

Технические характеристики: Масло гидравлическое 7-50С-3, ГОСТ 20734-75, масло синтетическая жидкость из смеси полисилоксановой жидкости и органического эфира с присадками и ингибиторами окисления. Кинематическая вязкость не менее 22 мм2/с при температуре 20°С. Плотность не менее 930-940 кг/м3 при 20°С.)

* Соответствовать нормативным документам по стандартизации, действующим на территории Республики Казахстан;
* Упаковка: в таре завода-изготовителя; - с приложенным сертификатом соответствия;
* Дата изготовления: 2017 год.

Марка: 7-50С-3
Адрес поставки: Карагандинская область, г.Караганда, Бухар-Жырауский р/н

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |